一、用途
AutoCAD的用途主要有：机械、建筑、装潢、工路、桥梁等。
主要用途看实例（样图）。
二、AutoCAD的发展史：
１、开发商：美国Autodesk公司　２、中文简称：计算机辅			助设计
３、英文全称：Computer Aided design
４、发展过程：共经历了5个阶段
初级阶段：
1982年12月——AutoCAD 1.0
1983年4月——AutoCAD 1.2
1983年8月——AutoCAD 1.3



1983年10月——AutoCAD 1.4
1984年10月——AutoCAD 2.0

发展阶段：
1985年5月——AutoCAD 2.17和AutoCAD 2.18
1986年6月——AutoCAD 2.5
1987年9月后——AutoCAD 9.0和AutoCAD 9.03
高级发展阶段：
1988年8月——AutoCAD 10.0
1990年———AutoCAD 11.0
1992年————AutoCAD 12.0

完善阶段：由DOS平台转为WINS平台
1996年6月 ————AutoCAD R13
1998年1月————AutoCAD R14
1999年1月————AutoCAD 2000

进一步完善阶段：
2001年9月————AutoCAD 2000
2003年5月———AutoCAD2004简体中文版
2004年——————AutoCAD2005
2005年——————AutoCAD2006
2007年————AutoCAD2007
完善阶段：由DOS平台转为WINS平台
1996年6月 ————AutoCAD R13
1998年1月————AutoCAD R14
1999年1月————AutoCAD 2000

进一步完善阶段：
2001年9月————AutoCAD 2000
2003年5月———AutoCAD2004简体中文版
2004年——————AutoCAD2005
2005年——————AutoCAD2006
2007年————AutoCAD2007
目前使用最广范的版本为：2006、2007
三、AutoCAD的知识模块
						格式设置
			　　　绘图前准备
						视图控制
					　绘图
AutoCAD2007	二维	　修改
			　标注
					　实体
				三维　　实体编辑		　
					　曲面
					　三维坐标		



四、AutoCAD的学习方法：
为提高初学者的绘图效率,绘图时尽量使用工具栏和命令行，最大可能的使用快捷键；
绘图时，无论采用何种命令输入，都必须注意命令行的提示；
绘图过程中，注意绘图前设置的绘图环境是否相符；
绘图前，注意设置不同的图层进行图层控制；
绘图时，左手键盘，右手鼠标
绘图时，一般情况下，先输入命令，后选择对象；命令使用完后在输入另外的命令；并且多注意命令后的提示；
绘图时，不必过多的考虑图形尺寸和图幅的关系；
绘图时，要精确，并且养成随时保存的习惯；



一、命令栏的使用方法
输入命令：在命令栏提示为命令两个字时输入命令。
确认命令：敲回车或空格。
退出命令：按“ＥＳＣ”键．
结束命令：敲回车或空格。
继续调用同一个命令：敲回车或空格。
命令提示语中的含义：
　　<　>——表示默认选项（直接敲回车或空格）。
　［　　］——表示为子选项（输入选项后的字母后回车）。
二、调用ＡutoCAD中各功能的方法：
１、菜单调用法　２、工具栏调用法    ３、命令栏调用法


四、视图控制（ZOOM ——Z）：
全部(A)：在绘图区区域内显示图形对象。
窗口(W) ：放大显示矩形框所框住的对象。
范围(E) ：在图形界线范围内显示图形对象。
时实(P) ：用放大镜放大或缩小图形对象。
动态(D) ：移动矩形框，框住想要放大的对象后进行放大显示。
五、图形界线(LIST)
作用：改变图形的显示范围。
方法：LIST/回车/回车/输入想要的绘图区域值（A3）/回车	 	    /Z/A


六、常用命令（先看并记忆简写命令）
1、绘图命令： 
PO（点）
L（直线）
XL（射线）
PL（多段线）
ML（多线）
SPL（样条曲线）
POL（正多边形）
REC（矩形）
C (圆)
A (圆弧) 
DO（圆环）
EL（椭圆） 
REG（面域）        
MT（多行文本）
T（多行文本）
B（块定义）
I（插入块）
W（定义块文件）
 DIV（等分）
H（填充） 
2、修改命令： 
CO（复制）
MI（镜像）
AR（阵列）
O（偏移）
RO（旋转）
M（移动）
E, DEL键（删除）
X（分解）
TR（修剪）
EX（延伸）
S（拉伸） 

2、修改命令：
LEN（直线拉长）
SC（比例缩放）
BR（打断）
CHA (倒角)
F（倒圆角） 
PE（多段线编辑）
ED（修改文本） 

一、图层的创建和管理
1、图层（layer——la）——创建
新建 （ ALT+N ）：新创建一个图层
当前（ ALT+C ）：当前操作图层
显示细节（ ALT+D ）：显示图层的详细信息
保存图层状态（ALT+U）：对状态进行保存以备后用。
状态管理器（ ALT+R ）：对图层状态进行保存。
重命名：间断的点两下，名称程可输入状态时，输入名称。
2、图层特性管理器——显示
开／关：灯亮为开，灯程黑色为关。主要控制图层内容的显示或隐藏。
锁定／解锁：锁定——只能添加，不能修改，主要用于事先绘好对象不再修改的情况。解锁此功能消失。
冻结／解冻：太阳为解冻，雪花状为冻结。主要是控制该图层的数据是参与运算还是停止。同时也有图层显示或隐藏功能。
3、图层——样式设置
线型：默认（CONTINUOUS）
      添加亲线型方法：点加载／点对象／确定。常用线型有：   ACAD_IS004W100.ACAD_IS002W1000
线宽：机械实体（0.6~0. 7 ）、建筑（0.5~0.6）、辅助（0.2）
打印：打印机上有红右斜杠为不可打印，没有即可打印。
二、格式设置：
单位（UNITS——UN）：毫米　
文字样式（STYLE——ST）：仿宋体
点样式（DDPTYPE——Ｄ）：默认为点
三、草图设置（DSETTINGS——Ｄ）：
1、作用：精确的捕捉到对应点上。
2、类型：捕捉和栅格：捕捉间距、栅格间距
                 极轴追踪：增量角、附加角
                 对象捕捉：对象捕捉、对象追踪

一、选项设置
命令：OPTIONS——OP
1、 显示：十字光标大小（1~100）
          	       参照编辑的褪色度（1~90）
		       窗口元素（默认颜色为黑色）
2、打开和保存
图形文件名后辍：*.dwg 也可改为其它形式
更改文件个数（打开的最多个数）
3、打印：选打印机，文件及打印质量设置。
4、草图设置：自动捕捉标记大小、靶框大
5、选项：拾取框大小，夹点大小（100）



                          
二、坐标系
                          世界坐标系（WCS）——不可更改
1、按性质分
                          用户坐标系（UCS）——可更改
                                      绝对坐标（x, y）——横坐标，纵坐标
                       直角坐标

2、按类型分                  相对坐标(@x, y)——相对符号，横坐						       标，纵坐标
                                         绝对坐标(L<角度)——极轴，极角
                        极坐标
                                         相对坐标（@ L<角度）——相对							符号，极轴，极角
3、控制坐标显示的方法：F6、CTRL+D或单击坐标显示区   				         域。
      MODE  0，关；MODE  1，绝对；MODE 2，相对。

一、直线
1、命令：LINE——L
2、绘制方法：
	             下一点……
     第一点      长度                 结束（空格或回车）
                      坐标
3、命令栏提示选项：
闭合（）：三点以上可闭合
放弃（）：撤消上一点（可撤消所有的点）

二、构造线
1、命令：XLINE——XL
2、含义：向两边无限延伸，看不到端点（无端点）。
3、用途：作辅助线和等分角度。
4、绘制方法：
极点
水平——一点
垂直——一点
角度——角度、点                            结束（回车或空格）
二等分——顶点、一边另一边
偏移——距离、对象、方向


             


三、删除
1、命令：ERASE——E
2、用途：去掉不要的对象
3、方法：
先调用删除命令，后选择要删除对象，回车或空格。
先选对象，后按DELETE键。
四、复制
1、命令：COPY——CO
2、用途：生成多个相同的对象
3、方法：CO（空格）/选对象/基点/下一点（可以生成很多个对象）/空格


一、多段线
１、命令：PLINE——PL
２、作用：在不结束命令的情怳绘制一个直线或圆弧整体
３、方法：
		　下一点……
		　圆弧，端点
		　圆弧，角度，端点
		　圆心，端点［角度／长度］
起点	　方向，起切，端点		结束（回车或空格）
　		　闭合（两点以上）
		　半径，输入值，端点
		　圆弧，第二点，端点
４、半宽和宽度的区别：半宽相当于圆的半径，宽度相当于圆			　　的直径。
二、镜像
１、命令：MIRROR——MI
２、特性：适用于对称的图形对象。
３、方法：调用命令／选对象（空格）／指定对称轴／是（删　　　	　　除原对象）或否（不删除原对象）
４、要点：对象、对称轴、是否删除
三、正多边形
１、命令：POLYGON——PO
２、作用：绘制多边形。边数在３——1024范围内。
３、内接与外切的区别：内接的半径——中心点与顶点之间的			       距离；处切的半径——中心点与边中			       点之间的距离。
４、要点：边数、外（内）切、半径

四、偏移
１、命令：PLINE——PL
２、作用：通过偏移生成相同或相似的图形对象。
３、方法：命令／距离／选对象／指定方向（偏移的方向）
４、要点：距离、方向
		　
一、矩形
１、命令：RECTANG ——REC
２、作用：用于绘制一般、圆角、倒角矩形（线宽、标高）
３、参数设置：倒角、标高、圆角、厚度、宽度
４、方法：
			　　指定另一个对角点
			　　面积、长或宽
指定第一个角点　尺寸、长、宽        　结束（敲回车或空格）
			        旋转
			        坐标方法
5、重点：倒角值的设置（第一个值对应第一次选择的边，第		　　二个值对应第二次选择的边）
二、阵列
１、命令：ARRAY——AR
２、用途：快速生成有规则可行的各种相同图形。
３、分类：矩形阵列和环形阵列
　　矩形阵列：间距相等、对象相同，呈矩形状
　　　　　　　注：间距——两相边物体间中心点的距离
　　环形阵列：同一中心点、对象相同，呈环形状
　　　　　　　注：旋转对象选项、角度的变化
４、重点：阵列中正、负值的输入将生成不同的结果对象。
三、移动
１、命令：MOVE——MO
２、作用：移动物体的位置。
３、方法：命令／对象（空格）／基点（特殊点）／第二点或	　　给定位移坐标值。

４、特殊点：端点、中点、圆心、像限点等在对象捕捉中所列		出的各个特殊点。


一、圆弧
１、命令：ARC——A
２、作用：用于绘制圆弧曲线。
３、方法：共10种，4类方法。
三点
　　		     	端点
起点，圆心	角度
 				长度
  				角度
起点，端点	方向
  				半径
 				端点
圆心，起点	长度
 				角度

二、圆
１、命令：CIRCLE——C
２、作用：生成圆或圆弧
３、方法：共６种方法，分为３类
			半径（C）
圆心	
			直径（D）
			两点（2P）
点
	 		三点(3P)
				半径(T)
相切，相切
 				相切

一、旋转
１、命令：ROTATE——RO
２、作用：旋转物体。
３、方法：共3种
	 			   角度
RO/选对象/基点     复制		     点
 			             参照/参照角
 		                                     	     新角度
注意：正角逆时针，负角顺时针（起始边为０角度）。
二、修订云线
１、命令：REVCLOUD
２、作用：绘制曲线


３、方法：共３种方法
起点／拖动鼠标／空格
对象（Ｏ）／选对象
样式／普通（N）或手绘（Ｃ）/空格
三、比例
１、命令：
２、作用：放大或缩小图形对象
３、方法：３种
	　			　比例因子——比１大放大，比				                             １小（０～１）缩小。
命令／选对象／基点	   复制——复制的同时放大或缩小					                  图形对象。
					   参照／参照对象


一、拉伸
1、命令：STRETCH——S
2、作用：更改图形对象
3、对象：直线、曲线、多段线、图形
4、方法：用交叉窗口框选对象——框内的对象为移动，框外		     的对象不动，如果图形全在框内则为移动。
		     对象：点、线、面。
二、椭圆
1、命令：ELLIPSE——EL
2、作用：绘制椭圆和椭圆弧。
3、方法：端点、端点、半轴长度
		     圆弧、端点、端点、起始角、终止角。
		     圆心、端点、端点


三、圆弧
1、命令： ELLIPSE 
2、作用：绘制椭圆弧。
3、方法：端点、端点、另一半轴、起始角、终止角（参数/包		     含角度）。
		     中心点、端点、另一半轴、起始角（参数）、终止角	   （参数/包含角）
四、修剪
1、命令：TRIM——TR
2、作用：通过修剪达到自己想要的图形效果。
3、方法：
				      栏选
命令/选对象（全选）     窗交
				      删除

注：修剪对象必须相交
五、延伸
1、命令：EXTEND
2、作用：把一个对象延伸到另一个对象上。
3、方法：调用命令后、先选目标对象、再选延伸对象。
六、拉长
1、命令：LENGTHEN——LEN
2、作用：把线段拉长一定的长度。
3、方法：命令/增量（DE）、百分数（P）、全部（T）、动		      态（DY）/选取对象
注：正值拉长，负值缩短。


一、打断（于点）
1、命令：BREAK
2、作用：把一个整体分成多个。
3、对象：直线、曲线、多段线、图形
4、方法：     第二点
     选对象      第一点、第二点	打断的是两点之间的线段
                      点（打断于点）
二、合并
1、命令：JOIN——J
2、作用：倾斜一定的角度（长度）
3、方法：	距离（一、二）
       命令	多段线		选对象
			角度（一、二）
三、倒角
1、命令:CHAMFER——CHA
2、用途：倾斜一定的角度（长度）
3、方法：             距离（一、二）——选对象
	              CH      多段线
			       角度（一、二）
四、圆角
1、命令： FIILET——F 
2、用途：给物体对象圆角，如：餐桌
3、方法：        多段线
                  F     半径			    选对象
			    多个（多次圆角）
五、分解
1、命令：EXPLODE——X
2、用途：把一个整体分为多个对象
3、方法：X/选要分解的对象
六、面域
1、命令：REGION——REG
2、用途：把多个对象变为一个整体
3、方法：/选要分解的对象
七、对齐
1、命令：ALIGN——AL
2、用途：把一个对象对齐到另一个对象上/。
3、方法：AL/源点/目标点/源点/目标点


八、圆环
1、命令：DONUT——DO
2、用途：绘制一个环状对象
3、方法：ＤＯ/内径／外径／定点
九、边界
1、命令：BOUNDARY——BO
2、用途：创建一个整体边界
3、方法：ＢＯ/选边界对象／Ｍ（移动）

一、标注样式
1、命令：
2、用途：创建适合于各图形对象的标注样式
3、方法：	置为当前（置为当前的标注样式）
		   D	新建标注样式/继续			        关闭
			修改（修改已有标注样式）
			比较（比较几种标注样式的不同点）
注：子样式的创建是在父样式的基础新建，选择用于先项下的   	子选项后，单击继续/修改参数/确定。
       子选项主要是在只修改标注样式的部分参数时调用。
二、尺寸标注


1、尺寸标注的组成：
尺寸箭头（机械——实心；建筑——左斜杠）
尺寸线（直线、弧线）
尺寸界线
尺寸文字
２、尺寸标注的类型（11种）：
	线性（DLI ）、对齐（DAL ） 、弧长（DAR） 、坐标（DOR） 、半径（DRA ） 、折弯（DJO） 、 直径（DDI ） 、角度（DAN ） 、快速标注（LE ） 、基线标注（DBA ） 、继续标注（DCO ） 
注：基线标注和继续标注在此前必须有个标注作为参考点。
三、标注符号：
	直径：%%C	      角度：%%D	  正负值：%%P	   百分号：%%%       上划线：%%O	  下划线：%%U


一、单行文字
1、命令：DTEXT——DT
2、用途：输入一行文字
3、方法：起点/高度/旋转角度/输入方字/回车。
				对正（14种对正方式，重点掌握中间）
方法中的参数设置
				样式（选所建的文字样式）
14种对正方式分别：对齐、调整、中心、中间、右、左上、中	       上、右上、左中、正中、右中、左下、中下、右下
二、多行文字
1、命令：MTEXT——MT或T
2、用途：输入一行文字

3、方法：	高度（段落高度）
			宽度（段落宽度）
T/第一角度	对正（10种与单行文字对正相同） 对角点，确定
			旋转（倾斜角度）
			样式（文字样式）
注：确定输入单击确定
三、夹点编辑
1、方法：选中对象/单击蓝色夹点
2、功能：输入一行文字
3、功能切换：起点/高度/旋转角度/输入方字/回车。

门和窗是房屋建筑中的围护构件.在不同情况下,有分隔,通风,采光,保温,隔音,防水,防盗,防火等不同的功能.
门的主要功能是交通出入,分隔联系建筑空间.窗的主要功能是采光,通风,及观望.
常见的门窗材料有木,钢,铝合金,塑料和玻璃等
常见门的形式有平开门,弹簧门,推拉门,折叠门,转门,升降门,卷帘门.
一般供人日常生活的门,门扇高度在1900-2100mm左右,宽度:单扇门800-1000mm,辅助房门如浴厕,贮藏室的门600-800mm,双扇门为1200—1800mm.

常见窗的形式有:固定窗.平开窗,横式旋窗,立式转窗,推拉窗等
从构造上讲,一般平开窗的窗扇宽度为400-600mm,高度为800-1500mm,腰头窗高为300-600mm
主要用于洗面,洗手,其工艺有陶瓷,玻璃钢,不锈钢等,颜色有白色,绿色,咖啡色.
马桶:样式有连体和分体式两种,工艺主要是陶瓷,颜色主要为白色,咖啡色.
浴缸:其长度一般为1200—1700mm,深度在500-700mm之间.工艺主要有陶瓷,大理石等。颜色以白色,咖啡色为主.
楼梯是建筑中联系各楼层的垂直交通设施.其楼梯宽度,踏步级数和楼梯的形式主要根据人流量的大小而确定.一般平面图中,楼梯踏步宽300mm,高为150mm.
按楼层间梯段的数量和上下楼层方式的不同,楼梯形式可分为直跑梯,双跑梯,转角楼梯,三跑梯等
楼梯的宽度和梯段数量主要根据使用性质.一般供单人通行的楼梯宽度应不小于900mm,双人通行为1100---1400mm,三人通行为1650---2100mm,住宅内部楼梯可减少到750—900mm,
楼梯坡度应根据建筑物的使用性质和层高来确定,一般为20—45度,对使用人数较少的居住建筑或某些辅助性楼梯,其坡度可适当陡些,可达45度,对使用频繁,人流密集的公共建筑,其坡度应平缓些,常取30度比较合适.当坡度小于20度时,应采取坡道.当坡度大于45度时,则采用爬梯
楼梯剖面所要表达的是房屋的层数,层高,楼梯梯段数,踏步级数以及楼梯的类型和结构形式.

您好！您下载的内容来自 www.27txt.com 欢迎常去光顾哦！